|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN****TỈNH BẮC KẠN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /NQ-HĐND  | *Bắc Kạn, ngày tháng năm 2023* |

**NGHỊ QUYẾT**

**Về chủ trương đầu tư dự án Kè khắc phục sạt lở bờ sông, suối thôn Bản Tưn, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN**

**KHÓA X, KỲ HỌP THỨ ........**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công năm 2019;*

*Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: Kè khắc phục sạt lở bờ sông, suối thôn Bản Tưn, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo thẩm tra số /BC-HĐND ngày tháng năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè khắc phục sạt lở bờ sông, suối thôn Bản Tưn, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn với các nội dung sau:**

1. Mục tiêu đầu tư: Tăng cường ổn định bờ suối, bảo vệ an toàn tính mạng nhà ở, đất canh tác của người dân trong khu vực và hệ thống cơ sở hạ tầng tại thôn Bản Tưn, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn nhằm ổn định đời sống nhân dân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Quy mô đầu tư: Xây dựng 2 tuyến kè dọc theo bờ suối bên tả và bên hữu có tổng chiều dài khoảng 1.600m. Hình thức kè dự kiến như sau:

- Kè tường sườn bản chống bằng BTCT. Chiều cao tường kè cao trung bình 2,5m; trên đỉnh kè bố trí đường giao thông nội đồng bằng bê tông rộng khoảng 2,2m; mặt cắt thuỷ công kè sau khi hoàn chỉnh dự kiến rộng 12m. Cao trình đáy kè biến đổi hạ thấp dần theo độ cao hiện trạng tự nhiên của lòng suối với độ dốc dự kiến i = 0.7%.

- Trên toàn tuyến dự kiến bố trí 05 cống ngang có kích thước D800 bằng BTCT tại các vị trí có rãnh thoát nước ngang.

- Phía hạ lưu tuyến kè tiếp giáp với đường giao thông vào Bản Tưn xây mới lại cống qua đường để nâng cao khả năng thoát lũ. Cống dự kiến có kích thước thông thuỷ là 2x(2x6) m. Mặt đỉnh cống kết hợp làm đường giao thông.

3. Tổng mức đầu tư dự án: 25,05 tỷ đồng, từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2022.

4. Cơ quan chủ quản dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Bản Tưn, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2023.

7. Nhóm dự án: Dự án nhóm C, lĩnh vực Thuỷ lợi.

8. Chủ đầu tư dự án: Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn.

9. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023 thực hiện công tác chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và đưa công trình vào khai thác sử dụng.

**Điều 2.** **Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, kỳ họp thứ ..... thông qua ngày tháng 4 năm 2023./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;- Chính phủ;- VPQH, VPCP, VPCTN;- Ban Công tác đại biểu *(UBTVQH)*;- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;- Bộ Tài chính;- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn; - Đại biểu HĐND tỉnh;- Các Sở: GTVT, KH&ĐT, TC, TN&MT;- TT Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Chợ Đồn;- LĐVP;- Phòng Công tác HĐND;- Lưu VT, …. | **CHỦ TỊCH** |